ＥＦソケット 接合チェックシート

|  |
| --- |
| ＥＦ接合チェックシート |
| **工事名：** |
| **呼び径：　　　　　　　　ｍｍ** | **施工場所：** |
| **発電機の機種名：** | **ｺﾝﾄﾛｰﾗの機種名：** |
| **正常作動確認：　正常（100V～110V）　　　異常** | **正常作動確認：　正常(ｴﾗｰ表示なし)　　　　異常** |
| **施工方向*****インジケータ隆起確認*****確認ﾎﾟｲﾝﾄ*****挿入不足・斜め挿入がないか確認*** |
| **継　手No.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **略　図** |  |
|  | **天候** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **融着** | **管の点検・清掃** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **切削長さのマーキング** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **融着面の切削** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **融着面の清掃** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **挿入標線の記入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **管と継手の挿入・固定** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **検査** | **正常終了の確認** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** | **正･異** |
| **通電終了時刻** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** |
| **インジケータの確認** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **冷却** | **冷却時間(分)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **固定の解除時刻** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** |
| **接合総合判定** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** | **合・否** |
| **備考：** |
| **施工年月日** | **施工会社名** | **現場代理人氏名** | **施工者氏名** |
| **年　　月　　日** |  |  |  |